**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ**

**Функциональные характеристики, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, используемые для определения соответствия потребностям заказчика закупаемого товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут**

Запасные части закупаются к автомобилям, имеющимся и эксплуатируемым Заказчиком.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели** |
| 1 | Амортизатор задний (тип 1) (каталожный номер 48530-69485)\* | Для автомобиля T. Land Cruiser Prado 120, пр-во Япония, 2007 года выпуска, Двигатель 1 GR, объём двигателя – 3956 куб.см, мощность – 244 л/силы, колесная формула – полноприводная VIN: JTEBU29J705121773 |
| 2 | Тормозные колодки задние (тип 1) (каталожный номер 04466-60090)\* | Для автомобиля T. Land Cruiser Prado 120, пр-во Япония, 2007 года выпуска, Двигатель 1 GR, объём двигателя – 3956 куб.см, мощность – 244 л/силы, колесная формула – полноприводная VIN: JTEBU29J705121773 |
| 3 | Кольцо фильтра АКПП(каталожный номер 90301-31014)\* | Для автомобиля T. Land Cruiser Prado 120, пр-во Япония, 2007 года выпуска, Двигатель 1 GR, объём двигателя – 3956 куб.см, мощность – 244 л/силы, колесная формула – полноприводная VIN: JTEBU29J705121773 |
| 4 | Насос топливный (тип 1) (каталожный номер 23221-50100)\* | Для автомобиля T. Land Cruiser Prado 120, пр-во Япония, 2007 года выпуска, Двигатель 1 GR, объём двигателя – 3956 куб.см, мощность – 244 л/силы, колесная формула – полноприводная VIN: JTEBU29J705121773 |
| 5 | Подшипник передней ступицы (каталожный номер 43570-60011)\* | Для автомобиля T. Land Cruiser Prado 120, пр-во Япония, 2007 года выпуска, Двигатель 1 GR, объём двигателя – 3956 куб.см, мощность – 244 л/силы, колесная формула – полноприводная VIN: JTEBU29J705121773 |
| 6 | Прокладка сливной пробки(каталожный номер 90430-12031)\* | Для автомобиля T. Land Cruiser Prado 120, пр-во Япония, 2007 года выпуска, Двигатель 1 GR, объём двигателя – 3956 куб.см, мощность – 244 л/силы, колесная формула – полноприводная VIN: JTEBU29J705121773 |

\* каталожный номер установлен в целях индивидуализации требуемого к поставке товара и не является указанием на конкретного производителя такого товара

**Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний**

Товар должен обеспечивать взаимодействие с товаром (автомобилем), используемым Заказчиком, а именно при установке на автомобиль соответствующей марки Товар должен обеспечивать устойчивую, надёжную и безопасную работу агрегатов и узлов автомобиля.

Качество и безопасность товара должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Товар должен быть новым, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление и замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка товара и (или) упаковки товара должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать товар.

**Требования к году изготовления товара**

Год изготовления товара – не ранее 2016.